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	PRZEDMIAR ROBÓT

AKTUALIZACJA

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA ROWEROWAJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW                             W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK MIEJSCE KŁODNICKIE - SŁĄWIĘCICE

	kategoria obiektu 
	XXV

	adres 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0067 Miejsce Kłodnickie   0091 Sławięcice

	numer(y) działek 
	151, 226, 225/96 obręb Miejsce Kłodnickie   1133/2 i 1111 obręb Sławięcice

	

	Nazwa zadania: BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI 

POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK MIEJSCE KŁODNICKIE - SŁĄWIĘCICE

	

	INWESTOR 

	instytucja
	POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI


	adres 
	Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-KOźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            30 czerwca 2026 r.
	podpis 

	


Opis do kosztorysu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Miejsce Kłodnickie - Sławięcice

Budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Miejsce Kłodnickie – Sławięcice polegać będzie na:

· Wykonaniu dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla ruchu pieszego i rowerowego)

· Zabezpieczeniu istniejącej skarpy nasypu (w miejscu Kłodnickim) prefabrykowanymi elementami betonowymi

· Doświetleniu projektowanych przejazdów dla rowerów , przez jezdnię drogi powiatowej hybrydowymi, solarnymi latarniami, dedykowanymi dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych

· Przebudowie istniejących zjazdów zwykłych na przyległe działki (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1)

· Przebudowie istniejących zjazdów na drogi podporządkowane ((konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR2)

· Oznakowaniu poziomym i pionowym projektowanej drogi rowerowej i przejazdów przez jezdnię drogi powiatowej

· Wyprofilowaniu i częściowym umocnieniu poboczy i terenu przyległego do drogi rowerowej, w obrębie działki drogowej
Projekt budowy drogi rowerowej przewiduje:

· Wytyczenie obiektu

· Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów

· Wykonanie wykopu pod projektowaną prefabrykowaną ściankę zabezpieczającą istniejący nasyp

· Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, drogi rowerowej, zjazdów na przyległe działki i zjazdów na drogi podporzadkowane

· Ustawienie prefabrykowanej ścianki zabezpieczającej istniejący nasyp na fundamencie z betonu C16/20 

· Wyprofilowanie i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów

· Ustawienie obrzeży, oporników betonowych, krawężników najazdowych i krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 , 
· Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów :
Układ warstw konstrukcyjnych (od góry):

· Droga rowerowa:

· nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 7 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50 Mpa)

· Zjazdy zwykłe na przyległe działki (nawierzchnia z koski kamiennej:

· kostka kamienna 9/11 cm

· podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm

· podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 grubości 17 cm

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 Mpa)

· Zjazdy na drogi podporządkowane;

· nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

· warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 8 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20 cm(wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=130 Mpa)

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 Mpa)

· Oznakowanie pionowe i poziome projektowanej drogi rowerowej
· Ustawienie dedykowanych dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, hybrydowych latarni ulicznych 
· Ustawienie poręczy U-12 ze szczeblinkami
· Wyprofilowanie i częściowe umocnienie poboczy i terenu zielonego przyległego do projektowanej drogi rowerowej (w obrębie działki drogowej)
· Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 
· Ścinkę pobocza przy DP 1434 O
Parametry zamierzenia:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 2300 m

· Długość projektowanej drogi rowerowej (bez zjazdów) – 2209 m

· Szerokość drogi rowerowej 

· 2,5 m dla ruchu dwukierunkowego

· 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego      

Przedmiar robót

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1.1 
	KNR 0201 0119-0300 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

Krotność: 1,0000
	2,3000
	km

	1.2 
	KNR 0201 0103-0400 
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm.

Krotność: 1,0000
	16,0000
	szt.

	1.3 
	KNR 0201 0105-0400 
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.

Krotność: 1,0000
	22,0000
	szt.

	1.4 
	KNR 0201 0110-0100 
	Wywożenie dłużyc.transport na odległość do 2 km.

16*4*PI()*0,4*0,4

Krotność: 1,0000
	32,1699
	m3

	1.5 
	KNR 0201 0110-0400 
	Dodatek do kolumny 01, za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

16*4*PI()*0,4*0,4

Krotność: 16,0000
	32,1699
	m3

	1.6 
	KNR 0201 0110-0200 
	Wywożenie karpiny.transport na odległość do 2 km.

16*1,5*2*2

Krotność: 1,0000
	96,0000
	mp

	1.7 
	KNR 0201 0110-0500 
	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

16*1,5*2*2

Krotność: 16,0000
	96,0000
	mp

	1.8 
	KNR 0201 0110-0300 
	Wywożenie gałęzi.transport na odległość do 2 km.

16*3*3*2

Krotność: 1,0000
	288,0000
	mp

	1.9 
	KNR 0201 0110-0500 
	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

16*3*3*2

Krotność: 16,0000
	288,0000
	mp

	2 
	 
	KORYTO I PODBUDOWA

	2.1 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod drogę rowerową

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7

+2*PI()*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)

+(1500*4,25/360)+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)

+(100*7,76/360)+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)

+(30*20,54/360)+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1,5

Krotność: 1,0000
	5480,2178
	m2

	2.2 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- koryto pod drogę rowerową

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7

+2*PI()*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)

+(1500*4,25/360)+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)

+(100*7,76/360)+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)

+(30*20,54/360)+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1,5

Krotność: 1,0000
	5480,2178
	m2

	2.3 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod zjazdy i nawierzchnię z kostki kamiennej

9,6*2*0,5+7,4*1,9*0,5+PI()*2*2*(101,47/360

+PI()*2*2*(103,17/360)+(11,5+57,3+61)*0,5

+(6,5+3,2)*0,5*1,9+(5+3)*0,5*1,0

Krotność: 1,0000
	101,8883
	m2

	2.4 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- koryto pod drogę rowerową - koryto pod zjazdy i nawierzchnię z kostki kamiennej za dalsze 10 cm głębokości

9,6*2*0,5+7,4*1,9*0,5+PI()*2*2*(101,47/360)

+PI()*2*2*(103,17/360)+(11,5+57,3+61)*0,5

+(6,5+3,2)*0,5*1,9+(5+3)*0,5*1,0

Krotność: 2,0000
	101,8883
	m2

	2.5 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod zjazdy o nawierzchni mineralno-asfaltowej

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 1,0000
	185,8540
	m2

	2.6 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- koryto pod zjazdy o nawierzchni mineralno-asfaltowej za dalsze 10 cm głębokości

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 2,0000
	185,8540
	m2

	2.7 
	KNR 0201 0235-0200 
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kw/75 km. nasypy o wysokości do 3,0 m. grunt kategorii III, IV (b.i.nr 8/96) - uzupełnienie skarp za drogą rowerową gruntem z korytowania

230*3,0*1,0*0,5+160*2,8*0,5*0,5

Krotność: 1,0000
	457,0000
	m3

	2.8 
	KNR 0404 1103-0100 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

5480,2178*0,2+101,8883*0,3+185,854*0,3

-(230*3,0*1,0*0,5+160*2,8*0,5*0,5)

Krotność: 1,0000
	725,3663
	m3

	2.9 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km

5480,2178*0,2+101,8883*0,3+185,854*0,3

-(230*3,0*1,0*0,5+160*2,8*0,5*0,5)

Krotność: 1,0000
	725,3663
	m3

	2.10 
	KNR 0404 1103-0500 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km

5480,2178*0,2+101,8883*0,3+185,854*0,3

-(230*3,0*1,0*0,5+160*2,8*0,5*0,5)

Krotność: 9,0000
	725,3663
	m3

	3 
	 
	OBRZEŻA, OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI

	3.1 
	KNR 0231 0401-0400 
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV - rowki po obrzeża


(2*PI()*21,5*11,31/360)+14,65+9,6+(2*PI()*3,5*102,65/360)

+(2*PI()*2*102,65/360)+(2*PI()*21,5*11,35/360)+13,8+7,35

+(2*PI()*1*101,47/360)+(2*PI()*20,75*11,31/360)

+(2*PI()*2*60,05/360)+138,8+138,8+15,05+15,05+55,25+55,3

+62,65+62,7+30,6+29,05+148,55+146,95+(2*PI()*101,25*7,2/360)

+(2*PI()*98,75*7,2/360)+29,7+26,6+(2*PI()*2,5*96,5/360)

+(2*PI()*2*97,88/360)+14,25+16,9+(2*PI()*101,25*7,75/360)

+(2*PI()*98,75*7,75/360)+76,6+76,6+41,25+41,25+ 19,65+19,75

+(2*PI()*301,25*10,85/360)+(2*PI()*298,75*10,85/360)

+220,3+221,75+222,8+224,2+(2*PI()*601,3*2,95/360)

+(2*PI()*598,8*2,95/360)+(2*PI()*601,25*7,53/360)

+(2*PI()*598,75*7,53/360)+451,2+451,2+(2*PI()*1501,25*1,05/360)

+(2*PI()*1498,75*1,05/360)+ (2*PI()*1501,25*3,14/360)

+(2*PI()*1498,75*3,22/360)

+(2*PI()*1501,25*0,99/360)+(2*PI()*1498,75*0,99/360)

+148,6+148,6+(2*PI()*201,25*4,56/360)+(2*PI()*198,75*4,01/360)

+(2*PI()*201,25*1,52/360)+(2*PI()*198,75*0,95/360)+24,85+24,85

+(2*PI()*101,25*7,48/360)+(2*PI()*98,75*7,48/360)+11,9+11,9

+(2*PI()*251,25*1,14/360)+(2*PI()*248,75*0,66/360)

+(2*PI()*251,25/360)+(2*PI()*248,75*6,33/360)

+(2*PI()*28,75*11,83/360)+(2*PI()*31,25*11,83/360)

+(2*PI()*28,75*18,72/360)+(2*PI()*28,75*10,57/360)

+(2*PI()*31,25*10,57/360)


Krotność: 1,0000
	4298,671
	m

	3.2 
	KNR 0231 0401-0400 
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV - rowki po opornik

10+10+1,5+1,5+(2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9)*2

Krotność: 1,0000
	63,6000
	m

	3.3 
	KNR 0231 0401-0600 
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV - rowki pod krawężniki najazdowe i drogowe

8,4+11,8+5

Krotność: 1,0000
	25,2000
	m

	3.4 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - ławy pod obrzeża

((2*PI()*21,5*11,31/360)+14,65+9,6+(2*PI()*3,5*102,65/360)

+(2*PI()*2*102,65/360)+(2*PI()*21,5*11,35/360)+13,8+7,35

+(2*PI()*1*101,47/360)+(2*PI()*20,75*11,31/360)

+(2*PI()*2*60,05/360)+138,8+138,8+15,05+15,05+55,25+55,3

+62,65+62,7+30,6+29,05+148,55+146,95+(2*PI()*101,25*7,2/360)

+(2*PI()*98,75*7,2/360)+29,7+26,6+(2*PI()*2,5*96,5/360)

+(2*PI()*2*97,88/360)+14,25+16,9+(2*PI()*101,25*7,75/360)

+(2*PI()*98,75*7,75/360)+76,6+76,6+41,25+41,25+ 19,65+19,75

+(2*PI()*301,25*10,85/360)+(2*PI()*298,75*10,85/360)

+220,3+221,75+222,8+224,2+(2*PI()*601,3*2,95/360)

+(2*PI()*598,8*2,95/360)+(2*PI()*601,25*7,53/360)

+(2*PI()*598,75*7,53/360)+451,2+451,2+(2*PI()*1501,25*1,05/360)

+(2*PI()*1498,75*1,05/360)+ (2*PI()*1501,25*3,14/360)

+(2*PI()*1498,75*3,22/360)

+(2*PI()*1501,25*0,99/360)+(2*PI()*1498,75*0,99/360)

+148,6+148,6+(2*PI()*201,25*4,56/360)+(2*PI()*198,75*4,01/360)

+(2*PI()*201,25*1,52/360)+(2*PI()*198,75*0,95/360)+24,85+24,85

+(2*PI()*101,25*7,48/360)+(2*PI()*98,75*7,48/360)+11,9+11,9

+(2*PI()*251,25*1,14/360)+(2*PI()*248,75*0,66/360)

+(2*PI()*251,25/360)+(2*PI()*248,75*6,33/360)

+(2*PI()*28,75*11,83/360)+(2*PI()*31,25*11,83/360)

+(2*PI()*28,75*18,72/360)+(2*PI()*28,75*10,57/360)

+(2*PI()*31,25*10,57/360)*(0,23*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	245,0242
	m3

	3.5 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - ławy pod oporniki

(10+10+1,5+1,5+(2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9)*2)

*(0,27*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	4,0068
	m3

	3.6 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - ławy pod krawężniki drogowe i najazdowe

(10+10+1,5+1,5+(2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9)*2)

*(0,3*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	4,2930
	m3

	3.7 
	KNR 0231 0407-0400 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową


(2*PI()*21,5*11,31/360)+14,65+9,6+(2*PI()*3,5*102,65/360)

+(2*PI()*2*102,65/360)+(2*PI()*21,5*11,35/360)+13,8+7,35

+(2*PI()*1*101,47/360)+(2*PI()*20,75*11,31/360)

+(2*PI()*2*60,05/360)+138,8+138,8+15,05+15,05+55,25+55,3

+62,65+62,7+30,6+29,05+148,55+146,95+(2*PI()*101,25*7,2/360)

+(2*PI()*98,75*7,2/360)+29,7+26,6+(2*PI()*2,5*96,5/360)

+(2*PI()*2*97,88/360)+14,25+16,9+(2*PI()*101,25*7,75/360)

+(2*PI()*98,75*7,75/360)+76,6+76,6+41,25+41,25+ 19,65+19,75

+(2*PI()*301,25*10,85/360)+(2*PI()*298,75*10,85/360)

+220,3+221,75+222,8+224,2+(2*PI()*601,3*2,95/360)

+(2*PI()*598,8*2,95/360)+(2*PI()*601,25*7,53/360)

+(2*PI()*598,75*7,53/360)+451,2+451,2+(2*PI()*1501,25*1,05/360)

+(2*PI()*1498,75*1,05/360)+ (2*PI()*1501,25*3,14/360)

+(2*PI()*1498,75*3,22/360)

+(2*PI()*1501,25*0,99/360)+(2*PI()*1498,75*0,99/360)

+148,6+148,6+(2*PI()*201,25*4,56/360)+(2*PI()*198,75*4,01/360)

+(2*PI()*201,25*1,52/360)+(2*PI()*198,75*0,95/360)+24,85+24,85

+(2*PI()*101,25*7,48/360)+(2*PI()*98,75*7,48/360)+11,9+11,9

+(2*PI()*251,25*1,14/360)+(2*PI()*248,75*0,66/360)

+(2*PI()*251,25/360)+(2*PI()*248,75*6,33/360)

+(2*PI()*28,75*11,83/360)+(2*PI()*31,25*11,83/360)

+(2*PI()*28,75*18,72/360)+(2*PI()*28,75*10,57/360)

+(2*PI()*31,25*10,57/360


Krotność: 1,0000
	4298,671
	m

	3.8 
	KNR 0231 0403-0500 
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej - oporniki

10+10+1,5+1,5+(2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9+2,9)*2

Krotność: 1,0000
	63,6000
	m

	3.9 
	KNR 0231 0403-0200 
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej

8,4+11,8+5

Krotność: 1,0000
	25,2000
	m

	4 
	 
	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

	4.1 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm - podbudowa pod drogę rowerową

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7+2*PI()

*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)+(1500*4,25/360)

+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)+(100*7,76/360)

+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)+(30*20,54/360)

+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1,5

Krotność: 1,0000
	5480,2178
	m2

	4.2 
	KNR 0231 0109-0300 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 - dowożona - podbudowa pod kostkę kamienną

9,6*2*0,5+7,4*1,9*0,5+PI()*2*2*(101,47/360)

+PI()*2*2*(103,17/360)+(11,5+57,3+61)*0,5+(6,5+3,2)

*0,5*1,9+(5+3)*0,5*1,0

Krotność: 1,0000
	101,8883
	m2

	4.3 
	KNR 0231 0109-0400 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.dodatek za każdy dalszy 1 cm - Analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 - dowożona - podbudowa pod kostkę kamienną - za dalsze 5 cm grubości

9,6*2*0,5+7,4*1,9*0,5+PI()*2*2*(101,47/360)

+PI()*2*2*(103,17/360)+(11,5+57,3+61)*0,5

+(6,5+3,2)*0,5*1,9+(5+3)*0,5*1,0

Krotność: 5,0000
	101,8883
	m2

	4.4 
	KNR 0231 0109-0300 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 - dowożona - podbudowa pod kostkę kamienną

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 1,0000
	185,8540
	m2

	4.5 
	KNR 0231 0114-0600 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm - podbudowa pod zjazdy bitumiczne - za dalsze 5 cm grubości

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 5,0000
	185,8540
	m2

	4.6 
	KNR AT03 0202-0100 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - pod nawierzchnię drogi rowerowej

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7

+2*PI()*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)

+(1500*4,25/360)+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)

+(100*7,76/360)+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)

+(30*20,54/360)+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1,5

Krotność: 1,0000
	5480,2178
	m2

	4.7 
	KNR AT03 0302-0300 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień - nawierzchnia drogi rowerowej o grubości 7 cm (do materiałów zastosowano mnożnik 1,4)

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7

+2*PI()*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)

+(1500*4,25/360)+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)

+(100*7,76/360)+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)

+(30*20,54/360)+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1,5

Krotność: 1,0000
	5480,2178
	m2

	4.8 
	KNR 0231 0302-0500 
	Nawierzchnie z kostki niereguralnej o wysokości 10 cm - nawierzchnia z kostki kamiennej

9,6*2*0,5+7,4*1,9*0,5+PI()*2*2*(101,47/360)

+PI()*2*2*(103,17/360)+(11,5+57,3+61)*0,5

+(6,5+3,2)*0,5*1,9+(5+3)*0,5*1,0

Krotność: 1,0000
	101,8883
	m2

	4.9 
	KNR AT03 0202-0100 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 1,0000
	185,8540
	m2

	4.10 
	KNR AT03 0301-0300 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 1,0000
	185,8540
	m2

	4.11 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 1,0000
	185,8540
	m2

	4.12 
	KNR AT03 0302-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

5*4,9+5*5,7+5*5,2+5,5+5*6+5*5+6*(6*6-0,25*PI()*6*6)

Krotność: 1,0000
	185,8540
	m2

	5 
	 
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD

	5.1 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	10,0000
	szt.

	5.2 
	KNR 0231 0703-0100 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	10,0000
	szt.

	5.3 
	Analiza własna: 
	Aktywne znaki D-6a (hybrydowe)

Krotność: 1,0000
	2,0000
	kpl

	5.4 
	KNR AT04 0203-0100 
	Oznakowanie gładkie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych Plastiroc Agate, grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym

Krotność: 1,0000
	27,0000
	m2

	5.5 
	KNR 0231 0701-0100 
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z 45x30x4 mm.rozstaw słupków 1,5 m z katownikow 60x40x5 mm - Analogia poręcze U-12 ze szczeblinkami

Krotność: 1,0000
	140,0000
	m

	5.6 
	Pozycja scalona Analiza własna: 
	Ścianka oporowa z elementów prefabrykowanych wraz z wykonaniem fundamentu betonowego, drenażu i z zasypką

11,6+57,3+61+2,5+2,5

Krotność: 1,0000
	134,9000
	m

	5.7 
	Analiza własna: 
	Hybrydowe latarnie uliczne doświetlające przejazdy rowerowe przez DP

Krotność: 1,0000
	2,0000
	kpl

	6 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE

	6.1 
	KNR 0201 0505-0100 
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III.

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7+2*PI()

*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)+(1500*4,25/360)

+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)+(100*7,76/360)

+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)+(30*20,54/360)

+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1*2

Krotność: 1,0000
	5492,7178
	m2

	6.2 
	KNR 0221 0401-0200 
	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu III

(662,4+444,3+451,2+148,5+24,9+16,1+35,7+2*PI()

*((300*10,85/360)+(600*10,45/360)+(1500*4,25/360)

+(1500*0,97/360)+(200*7,73/360)+(100*7,76/360)

+(250*6,27/360)+(30*13,2/360)+(30*20,54/360)

+(30*10,57/360)))*2,5+(11,5+13,5)*1*2

Krotność: 1,0000
	5492,7178
	m2

	6.3 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	4,0000
	szt.

	6.4 
	KNR 0231 0703-0200 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	2,0000
	szt.

	6.5 
	KNR 0221 0302-0300 
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.3 bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,7 m -nasadzenia kompensacyjne

Krotność: 1,0000
	16,0000
	szt.

	6.6 
	KNR 0231 1402-0500 
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie,ścinanie o grubości 10 cm

2300*1,0

Krotność: 1,0000
	2300,0000
	m2
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