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Opis do kosztorysu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa – Miejsce Kłodnickie

Budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie polegać będzie na:

· Wykonaniu dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla ruchu pieszego i rowerowego)

· Doświetleniu projektowanych przejazdów dla rowerów , przez jezdnię drogi powiatowej hybrydowymi, solarnymi latarniami, dedykowanymi dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych

· Przebudowie istniejących zjazdów zwykłych na przyległe działki (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1)

· Przebudowie istniejących zjazdów na drogi podporządkowane (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR2)

· Oznakowaniu poziomym i pionowym projektowanej drogi rowerowej i przejazdów przez jezdnię drogi powiatowej

· Zabudowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i balustrady ochronne)
· Wyprofilowaniu i częściowym umocnieniu poboczy i terenu przyległego do drogi rowerowej, w obrębie działki drogowej
Projekt budowy drogi rowerowej przewiduje:

· Wytyczenie obiektu

· Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów

· Wycięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją

· Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 

· Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, drogi rowerowej, zjazdów na przyległe działki i zjazdów na drogi podporzadkowane

· Wyprofilowanie i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów

· Ustawienie obrzeży, oporników betonowych, krawężników najazdowych i krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 , 
· Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów :
Układ warstw konstrukcyjnych (od góry):

· Droga rowerowa:

· nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 7 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50 Mpa)

· Zjazdy zwykłe na przyległe działki (nawierzchnia z koski kamiennej:

· kostka kamienna 9/11 cm

· podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm

· podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 grubości 17 cm

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 Mpa)

· Zjazdy na drogi podporządkowane i pas oddzielający drogę rowerową od jezdni;

· nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

· warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 8 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20 cm(wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=130 Mpa)

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 Mpa)

· Chodnik, peron dla autobusów i MOR

· betonowa kostka brukowa grubości 8 cm

· podsypka cementowo-piaskowa grubości 3-5 cm

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm

· grunt rodzimy

· Oznakowanie pionowe i poziome projektowanej drogi rowerowej wraz z montażem urządzeń BRD
· Ustawienie dedykowanych dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, hybrydowych latarni ulicznych 
· Wyprofilowanie i częściowym umocnieniu poboczy i terenu zielonego przyległego do projektowanej drogi rowerowej (w obrębie działki drogowej)
Parametry zamierzenia:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 1195 m

· Długość projektowanej drogi rowerowej (bez zjazdów) – 1188,5 m (wraz z odcinkiem na moście nad obwodnicą Kędzierzyna-Koźla)
· Szerokość drogi rowerowej 

· 2,5 m (2,0 m w obrębie istniejącego mostu nad obwodnicą Kędzierzyna-Koźla)  dla ruchu dwukierunkowego

· 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego      

Przedmiar robót

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1.1 
	KNR 0201 0119-0300 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

Krotność: 1,0000
	1,1950
	km

	1.2 
	KNR 0201 0103-0400 
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm.

Krotność: 1,0000
	23,0000
	szt.

	1.3 
	KNR 0201 0105-0400 
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.

Krotność: 1,0000
	23,0000
	szt.

	1.4 
	KNR 0201 0110-0100 
	Wywożenie dłużyc.transport na odległość do 2 km.

23*4*PI()*0,4*0,4

Krotność: 1,0000
	46,2442
	m3

	1.5 
	KNR 0201 0110-0400 
	Dodatek do kolumny 01, za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

23*4*PI()*0,4*0,4

Krotność: 16,0000
	46,2442
	m3

	1.6 
	KNR 0201 0110-0200 
	Wywożenie karpiny.transport na odległość do 2 km.

23*1,5*2*2

Krotność: 1,0000
	138,0000
	mp

	1.7 
	KNR 0201 0110-0500 
	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

23*1,5*2*2

Krotność: 16,0000
	138,0000
	mp

	1.8 
	KNR 0201 0110-0300 
	Wywożenie gałęzi.transport na odległość do 2 km.

23*3*3*2

Krotność: 1,0000
	414,0000
	mp

	1.9 
	KNR 0201 0110-0500 
	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

23*3*3*2

Krotność: 16,0000
	414,0000
	mp

	1.10 
	KNR 0231 0818-0600 
	Rozebranie barier stalowych pojedynczych

Krotność: 1,0000
	225,0000
	m

	1.11 
	KNR 0404 1104-0100 
	Wywiezienie bloków oraz brył cegl i betonowych przy ręcznym załad. i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 1km o ciężarze do 50 kg analogia wywiezienie barier energochłonnych

225*24/1000

Krotność: 1,0000
	5,4000
	t

	1.12 
	KNR 0404 1104-0300 
	Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton.przy ręcznym załad. i wylad.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transportu ponad 1 km analogia wywiezienie barier energochłonnych na dalsze 9 km

225*24/1000

Krotność: 9,0000
	5,4000
	t

	1.13 
	KNR AT03 0107-0100 
	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki - z wywozem na odległość do 1 km

29+2,1+2,1+17+2,1+2,5

Krotność: 1,0000
	54,8000
	m

	1.14 
	KNR 0404 1103-0500 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - wywóz na dalsze 9 km

(29+2,1+2,1+17+2,1+2,5)*(0,3*0,15+0,3*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 9,0000
	6,1650
	m3

	2 
	 
	KORYTO I PODBUDOWA

	2.1 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod drogę rowerową

(37,6+16,7+4,7+12,5+15,3)*1,5+(340,6+266,2

+174,3-50-15,3)*2,5+(282+50)*2,0

Krotność: 1,0000
	2583,7000
	m2

	2.2 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- koryto pod drogę rowerową

(37,6+16,7+4,7+12,5+15,3)*1,5+(340,6+266,2

+174,3-50-15,3)*2,5+(282+50)*2,0

Krotność: 1,0000
	2583,7000
	m2

	2.3 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod zjazdy i nawierzchnię z kostki kamiennej

5,3*2,2+23*0,9*0,5+33*0,3+PI()*28,75*28,75*23,75/360-

11,5*27,3*0,5+2*5,5*1*0,5+14,1*0,6*0,5+(5+7,5)*0,5*1,3*8+

(11+13,7)*0,5*1,3+(12+14,6)*0,5*1,3+76*0,3+14,5*0,8*0,5+

129*0,5+60*0,5+130*0,7+100*0,7+34*0,7+131*0,6+172*0,8+

11,5*2*0,5+7,8*1,6*0,5

Krotność: 1,0000
	696,1616
	m2

	2.4 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- koryto pod drogę rowerową - koryto pod zjazdy i nawierzchnię z kostki kamiennej za dalsze 10 cm głębokości

5,3*2,2+23*0,9*0,5+33*0,3+PI()*28,75*28,75*23,75/360-

11,5*27,3*0,5+2*5,5*1*0,5+14,1*0,6*0,5+(5+7,5)*0,5*1,3*8+

(11+13,7)*0,5*1,3+(12+14,6)*0,5*1,3+76*0,3+14,5*0,8*0,5+

129*0,5+60*0,5+130*0,7+100*0,7+34*0,7+131*0,6+172*0,8+

11,5*2*0,5+7,8*1,6*0,5

Krotność: 2,0000
	696,1616
	m2

	2.5 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod zjazdy o nawierzchni mineralno-asfaltowej

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 1,0000
	52,8900
	m2

	2.6 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- koryto pod zjazdy o nawierzchni mineralno-asfaltowej za dalsze 10 cm głębokości

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 2,0000
	52,8900
	m2

	2.7 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - koryto pod chodnik, peron autobusowy i MOR

4*2,3+4*0,7*0,5+4*2+6*4

Krotność: 1,0000
	42,6000
	m2

	2.8 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- - koryto pod chodnik, peron autobusowy i MOR

4*2,3+4*0,7*0,5+4*2+6*4

Krotność: 1,0000
	42,6000
	m2

	2.9 
	KNR 0404 1103-0100 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

2583,7*0,25+696,1616*0,3+52,89*0,3+42,6*0,25

Krotność: 1,0000
	881,2905
	m3

	2.10 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km

2583,7*0,25+696,1616*0,3+52,89*0,3+42,6*0,25

Krotność: 1,0000
	881,2905
	m3

	2.11 
	KNR 0404 1103-0500 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km

2583,7*0,25+696,1616*0,3+52,89*0,3+42,6*0,25

Krotność: 9,0000
	881,2905
	m3

	3 
	 
	OBRZEŻA, OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI

	3.1 
	KNR 0231 0401-0400 
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV - rowki po obrzeża

(37,6+16,7+7,7+15,3+12,5+340,6+266,2+282+

174,3-15,3)*2+2,8+2,3+10+1,7+6+2*4

Krotność: 1,0000
	2306,0000
	m

	3.2 
	KNR 0231 0401-0400 
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV - rowki po opornik

19,1+22,6+2,6+2,6+2,1+2,1+100,3+132,4+2,5+

2,5+1,5+1,5+1,5

Krotność: 1,0000
	293,3000
	m

	3.3 
	KNR 0231 0401-0600 
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV - rowki pod krawężniki najazdowe i drogowe

3,3+4,0+11+6+4,5+1+5,8+7,4+7,4+14,6+7,5+13,7+

7,4+7,6+7+7,6+7,6+7,6

Krotność: 1,0000
	131,0000
	m

	3.4 
	KNR AT03 0101-0200 
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 - wyrównanie krawędzi jezdni w miejscah ustawienia opornika i krawężnika drogowego

19,1+22,6+2,6+2,6+2,1+2,1+100,3+132,4+2,5+2,5+

1,5+1,5+1,5+3,3+4,0+11+6+4,5+1+5,8+7,4+7,4+14,6+

7,5+13,7+7,4+7,6+7+7,6+7,6+7,6

Krotność: 1,0000
	424,3000
	m

	3.5 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - ławy pod obrzeża

((37,6+16,7+7,7+15,3+12,5+340,6+266,2+282+174,3-15,3)*2+

2,8+2,3+10+1,7+6+2*4)*(0,23*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	131,4420
	m3

	3.6 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - ławy pod oporniki

(19,1+22,6+2,6+2,6+2,1+2,1+100,3+132,4+2,5+2,5+1,5+1,5+

1,5)*(0,27*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	18,4779
	m3

	3.7 
	KNR 0231 0402-0400 
	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - ławy pod krawężniki drogowe i najazdowe

(3,3+4,0+11+6+4,5+1+5,8+7,4+7,4+14,6+7,5+13,7+7,4+7,6+

7+7,6+7,6+7,6)*(0,3*0,15+0,15*0,15)

Krotność: 1,0000
	8,8425
	m3

	3.8 
	KNR 0231 0407-0400 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(37,6+16,7+7,7+15,3+12,5+340,6+266,2+282+174,3-15,3)*2+

2,8+2,3+10+1,7+6+2*4

Krotność: 1,0000
	2306,0000
	m

	3.9 
	KNR 0231 0403-0500 
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej - oporniki

19,1+22,6+2,6+2,6+2,1+2,1+100,3+132,4+2,5+2,5+1,5+1,5+1,5

Krotność: 1,0000
	293,3000
	m

	3.10 
	KNR 0231 0403-0300 
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej

3,3+4,0+11+6+4,5+1+5,8+7,4+7,4+14,6+7,5+13,7+7,4+7,6+

7+7,6+7,6+7,6

Krotność: 1,0000
	131,0000
	m

	3.11 
	KNNR 0006 0312-0400 
	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm szerokości 2 cm masą zalewową,między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) - ANALOGIA. Wypełnienie szczelin pomiędzy krawęznikiem i opornikiem, a nawierzchnią bitymiczną z zastosowaniem taśmy bitumicznej

19,1+22,6+2,6+2,6+2,1+2,1+100,3+132,4+2,5+2,5+1,5+1,5+

1,5+3,3+4,0+11+6+4,5+1+5,8+7,4+7,4+14,6+7,5+13,7+7,4+

7,6+7+7,6+7,6+7,6

Krotność: 1,0000
	424,3000
	m

	4 
	 
	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

	4.1 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm - podbudowa pod drogę rowerową

(37,6+16,7+4,7+12,5+15,3)*1,5+(340,6+266,2+174,3-50

-15,3)*2,5+(282+50)*2,0

Krotność: 1,0000
	2583,7000
	m2

	4.2 
	KNR 0231 0109-0300 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 - dowożona - podbudowa pod kostkę kamienną

5,3*2,2+23*0,9*0,5+33*0,3+PI()*28,75*28,75*23,75/360-

11,5*27,3*0,5+2*5,5*1*0,5+14,1*0,6*0,5+(5+7,5)*0,5*1,3*8+

(11+13,7)*0,5*1,3+(12+14,6)*0,5*1,3+76*0,3+14,5*0,8*0,5+

129*0,5+60*0,5+130*0,7+100*0,7+34*0,7+131*0,6+172*0,8+

11,5*2*0,5+7,8*1,6*0,5

Krotność: 1,0000
	696,1616
	m2

	4.3 
	KNR 0231 0109-0400 
	Podbudowy betonowe bez dylatacji.dodatek za każdy dalszy 1 cm - Analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 - dowożona - podbudowa pod kostkę kamienną - za dalsze 5 cm grubości

5,3*2,2+23*0,9*0,5+33*0,3+PI()*28,75*28,75*23,75/360-

11,5*27,3*0,5+2*5,5*1*0,5+14,1*0,6*0,5+(5+7,5)*0,5*1,3*8+

(11+13,7)*0,5*1,3+(12+14,6)*0,5*1,3+76*0,3+14,5*0,8*0,5+

129*0,5+60*0,5+130*0,7+100*0,7+34*0,7+131*0,6+172*0,8+

11,5*2*0,5+7,8*1,6*0,5

Krotność: 5,0000
	696,1616
	m2

	4.4 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm - podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej; chodnik, peron autobusowy i MOR

4*2,3+4*0,7*0,5+4*2+6*4

Krotność: 1,0000
	42,6000
	m2

	4.5 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm - podbudowa pod zjazdy bitumiczne

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 1,0000
	52,8900
	m2

	4.6 
	KNR 0231 0114-0600 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - analogia podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm - podbudowa pod zjazdy bitumiczne - za dalsze 5 cm grubości

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 5,0000
	52,8900
	m2

	4.7 
	KNR AT03 0202-0100 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - pod nawierzchnię drogi rowerowej

(37,6+16,7+4,7+12,5+15,3)*1,5+(340,6+266,2+174,3-

50-15,3)*2,5+(282+50)*2,0

Krotność: 1,0000
	2583,7000
	m2

	4.8 
	KNR AT03 0302-0300 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień - nawierzchnia drogi rowerowej o grubości 7 cm (do materiałów zastosowano mnożnik 1,4)

(37,6+16,7+4,7+12,5+15,3)*1,5+(340,6+266,2+174,3-50-

15,3)*2,5+(282+50)*2,0

Krotność: 1,0000
	2583,7000
	m2

	4.9 
	KNR 0231 0302-0500 
	Nawierzchnie z kostki niereguralnej o wysokości 10 cm - nawierzchnia z kostki kamiennej

5,3*2,2+23*0,9*0,5+33*0,3+PI()*28,75*28,75*23,75/360-

11,5*27,3*0,5+2*5,5*1*0,5+14,1*0,6*0,5+(5+7,5)*0,5*1,3*8+

(11+13,7)*0,5*1,3+(12+14,6)*0,5*1,3+76*0,3+14,5*0,8*0,5+

129*0,5+60*0,5+130*0,7+100*0,7+34*0,7+131*0,6+172*0,8+

11,5*2*0,5+7,8*1,6*0,5

Krotność: 1,0000
	696,1616
	m2

	4.10 
	KNR 0231 0002-0100 
	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce cementowwo-piaskowej - nawierzchnia z kostki betonowej; chodnik, peron autobusowy i MOR

4*2,3+4*0,7*0,5+4*2+6*4

Krotność: 1,0000
	42,6000
	m2

	4.11 
	KNR AT03 0202-0100 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 1,0000
	52,8900
	m2

	4.12 
	KNR AT03 0301-0300 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 1,0000
	52,8900
	m2

	4.13 
	KNR AT03 0202-0200 
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 1,0000
	52,8900
	m2

	4.14 
	KNR AT03 0302-0100 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień - nawierzchnia zjazdu bitumicznego

(18,5+6,1)*0,5*4,3

Krotność: 1,0000
	52,8900
	m2

	5 
	 
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD

	5.1 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	21,0000
	szt.

	5.2 
	KNR 0231 0703-0100 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	21,0000
	szt.

	5.3 
	Analiza własna: 
	Aktywne znaki D-6a (hybrydowe)

Krotność: 1,0000
	6,0000
	kpl

	5.4 
	KNR AT04 0203-0100 
	Oznakowanie gładkie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych Plastiroc Agate, grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym

51*0,662+2*3,42+3*6*2

Krotność: 1,0000
	76,6020
	m2

	5.5 
	KNR 0231 0704-0100 
	Bariery ochronne stalowe jednostronne.masa 1 m barier 24,0 kg

Krotność: 1,0000
	225,0000
	m

	5.6 
	KNR 0231 0704-0500 
	Zakończenie barier jednostronnych.masa 1 m barier 24,0 kg

Krotność: 1,0000
	4,0000
	m

	5.7 
	KNR 0231 0701-0100 
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z 45x30x4 mm.rozstaw słupków 1,5 m z katownikow 60x40x5 mm - Analogia poręcze U-12 ze szczeblinkami

180+170

Krotność: 1,0000
	350,0000
	m

	5.8 
	Analiza własna: 
	Hybrydowe latarnie uliczne doświetlające przejazdy rowerowe przez DP

Krotność: 1,0000
	6,0000
	kpl

	6 
	 
	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE

	6.1 
	KNR 0231 1406-0400 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe

Krotność: 1,0000
	3,0000
	szt.

	6.2 
	KNR 0231 1406-0500 
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne

Krotność: 1,0000
	5,0000
	szt.

	6.3 
	KNR 0201 0505-0100 
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. przy drodze rowerowej

26*2,2+20*3,5*0,5+18*3,5*0,5+(2,9+7,3)*0,5*3,5+

12*4*0,5+223*1,3+7,2*3,5*0,5+6*2,5*0,5+75*0,8+8,5*(0,8+

1,5)*0,5+128*0,6+2*8,5*2+262*1+118*1,5+19*3,6*0,5+16*3,5*0,5

Krotność: 1,0000
	1157,3250
	m2

	6.4 
	KNR 0231 1402-0500 
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie,ścinanie o grubości 10 cm - pobocze jezdni drogi powiatowej

(800-40+1175-880)*1,0

Krotność: 1,0000
	1055,0000
	m2

	6.5 
	KNR 0404 1103-0100 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

(800-40+1175-880)*1,0*0,1

Krotność: 1,0000
	105,5000
	m3

	6.6 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km

(800-40+1175-880)*1,0*0,1

Krotność: 1,0000
	105,5000
	m3

	6.7 
	KNR 0404 1103-0500 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km

(800-40+1175-880)*1,0*0,1

Krotność: 9,0000
	105,5000
	m3

	6.8 
	KNR 0221 0401-0200 
	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu III

26*2,2+20*3,5*0,5+18*3,5*0,5+(2,9+7,3)*0,5*3,5+

12*4*0,5+223*1,3+7,2*3,5*0,5+6*2,5*0,5+75*0,8+8,5*(0,8+

1,5)*0,5+128*0,6+2*8,5*2+262*1+118*1,5+19*3,6*0,5+16*3,5*0,5

Krotność: 1,0000
	1157,3250
	m2

	6.9 
	Analiza własna: 
	Ustawienie ławek , stojaków na rowery kosza na śmieci i tablicy informacyjnej na MOR

Krotność: 1,0000
	1,0000
	kpl

	6.10 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	4,0000
	szt.

	6.11 
	KNR 0231 0703-0200 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - tablice informacyjne

Krotność: 1,0000
	2,0000
	szt.

	6.12 
	KNR 0221 0302-0300 
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.3 bez zaprawy dołów o średnicy igłębokości 0,7 m - nasadzenia kompensacyjne

Krotność: 1,0000
	23,0000
	szt.


PAGE  
1

[image: image1.wmf]_185035676

