	[image: image1.wmf]
	Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle



	PRZEDMIAR ROBÓT

AKTUALIZACJA

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA ROWEROWAJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK PO ŚLADZIE DROGI LEŚNEJ NA DZIAŁCE NR 1136

	kategoria obiektu 
	XXII

	adres 
	Sławięcice działka nr 1136

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0091 Sławięcice 

	numer(y) działek 
	1136

	Nazwa zadania: BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ODCINEK PO ŚLADZIE DROGI LEŚNEJ NA DZIAŁCE NR 1136

	INWESTOR 

	instytucja
	Powiat Kędzierzynsko-Kozielski

	adres 
	Plac Wolności 13 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania                      30 czerwca 2026 r.
	podpis 


Opis do kosztorysu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry

i ulicy Szpaków w Kędzierzynie-Koźlu odcinek po śladzie drogi leśnej na działce nr 1136

Budowa polegać będzie na:

· Wytyczeniu obiektu
· Wykonaniu konstrukcji jezdni do wymagań kategorii ruchu KR 2
· Dostosowaniu parametrów drogi do wymogów drogi leśnej (zgodnie z warunkami określonymi przez PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn

W szczególności polegać będzie na:

· Wytyczeniu obiektu

· Wycięciu i wykarczowaniu drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją

· Wykonaniu koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni

· Wyprofilowaniu koryta i zagęszczeniu podłoża gruntowego w korycie (wymagana nośność podłoża  E2≥80 Mpa)

· Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm - grubość 25 cm

· Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość 15 cm

· Wykonaniu nawierzchni z grysu kamiennego 0/5 mm grubości 3,0 cm

· Wyprofilowaniu i zagęszczeniu pobocza drogi

Główne parametry geometryczne:

· Długość drogi  - 725 m

· Szerokość jezdni – 2,2 – 2,4 m
· Szerokość poboczy – 0,5 m
Przedmiar robót

	L.p.
	Podstawa opisu
	Opis / Przedmiar
	Ilość
	Jedn.

	1 
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE

	1.1 
	KNR 0201 0119-0300 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

Krotność: 1,0000
	0,7250
	km

	1.2 
	KNR 0201 0103-0500 
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm.

Krotność: 1,0000
	9,0000
	szt.

	1.3 
	KNR 0201 0110-0100 
	Wywożenie dłużyc.transport na odległość do 2 km.

8*4,0*PI()*0,25*0,25

Krotność: 1,0000
	6,2832
	m3

	1.4 
	KNR 0201 0110-0400 
	Dodatek do kolumny 01, za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

8*4,0*PI()*0,25*0,25

Krotność: 16,0000
	6,2832
	m3

	1.5 
	KNR 0201 0110-0300 
	Wywożenie gałęzi.transport na odległość do 2 km.

8*2,0*1,5

Krotność: 1,0000
	24,0000
	mp

	1.6 
	KNR 0201 0110-0500 
	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

8*2,0*1,5

Krotność: 16,0000
	24,0000
	mp

	1.7 
	KNR 0201 0105-0400 
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.

Krotność: 1,0000
	9,0000
	szt.

	1.8 
	KNR 0201 0110-0200 
	Wywożenie karpiny.transport na odległość do 2 km.

8*1,5*2,2

Krotność: 1,0000
	26,4000
	mp

	1.9 
	KNR 0201 0110-0500 
	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu.- wywóz na dalsze 8 km

8*1,5*2,2

Krotność: 16,0000
	26,4000
	mp

	1.10 
	KNR 0201 0108-0500 
	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia.- oczyszczenie terenu z krzaków i samosiejek pasem o szerokości 1,0 m po kazdej stronie drogi

2*722*1,0/10000

Krotność: 1,0000
	0,1444
	ha

	1.11 
	KNR 0231 0101-0100 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2)

Krotność: 1,0000
	1747,7168
	m2

	1.12 
	KNR 0231 0101-0200 
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV- za dalsze 20 cm głębokości

682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2)

Krotność: 4,0000
	1747,7168
	m2

	1.13 
	KNR 0231 0103-0400 
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2)

Krotność: 1,0000
	1747,7168
	m2

	1.14 
	KNR 0404 1103-0100 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))*0,4

Krotność: 1,0000
	699,0867
	m3

	1.15 
	KNR 0404 1103-0400 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))*0,4

Krotność: 1,0000
	699,0867
	m3

	1.16 
	KNR 0404 1103-0500 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - wywóz na dalsze 9 km

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))*0,4

Krotność: 9,0000
	699,0867
	m3

	2 
	 
	PODBUDOWA

	2.1 
	KNR 0231 0114-0500 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))

Krotność: 1,0000
	1747,7168
	m2

	2.2 
	KNR 0231 0114-0600 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - za dalsze 10 cm grubości

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))

Krotność: 10,0000
	1747,7168
	m2

	2.3 
	KNR 0231 0114-0700 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))

Krotność: 1,0000
	1747,7168
	m2

	2.4 
	KNR 0231 0114-0800 
	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - za dalsze 7 cm

(682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2))

Krotność: 7,0000
	1747,7168
	m2

	3 
	 
	NAWIERZCHNIA

	3.1 
	KNR 0231 0202-0500 
	Nawierzchnie żwirowe,chodniki, rozciełane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ANALOGIA. nawierzchnia z grysu kamiennego 0/5 mm

682,7*2,4+(707,3-682,7)*(2,4+2,6)*0,5+(725-707,3)*2,6+2*(2*2-0,25*PI()*2*2)

Krotność: 1,0000
	1747,7168
	m2

	4 
	 
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA

	4.1 
	KNR 0231 1401-0100 
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruntem rodzimym

725*2*0,5*0,1

Krotność: 1,0000
	72,5000
	m3

	4.2 
	KNR 0231 1402-0200 
	Naprawy poboczy wykonane ręcznie plantowanie

725*2*0,5

Krotność: 1,0000
	725,0000
	m2

	5 
	 
	OZNAKOWANIE

	5.1 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Krotność: 1,0000
	6,0000
	szt.

	5.2 
	KNR 0231 0703-0100 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2

Krotność: 1,0000
	8,0000
	szt.

	5.3 
	KNR 0231 0702-0100 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - tablice informacyjne

Krotność: 1,0000
	4,0000
	szt.

	5.4 
	KNR 0231 0703-0200 
	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - - tablice informacyjne

Krotność: 1,0000
	4,0000
	szt.

	5.5 
	KNNR 0010 0709-0100 
	Bramy żerdziowe o szerokości 6 m wzorzec a typ 1 z 2 drążków i słupków drewnianych - analogia montaż rogatki (szlabanu) na wjazdach na drogę

Krotność: 1,0000
	2,0000
	szt.
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