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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – UZUPEŁNIENIE 
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ NR (4) I NR (5)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-1 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.25.443.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.443.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej uzupełnienie wyjaśnień:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4): uzupełnienie odpowiedzi w zakresie odpowiedzi na Pytanie nr 8
Uzupełnienie: Zamawiający dla potrzeb kalkulacji ceny ofertowej wskazuje dodatkowo szacunkową ilość zabudowy ogniowej belek wynoszącą 4400 m², przy czym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie kompletnej obudowy ogniowej wynikającej z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz pozostałych dokumentów zamówienia. 
[bookmark: _GoBack]Wskazana wartość została określona na podstawie posiadanej dokumentacji i ma charakter pomocniczy, służący wyłącznie sporządzeniu kalkulacji ofertowej. Z uwagi na istniejący układ konstrukcyjny obiektu oraz ograniczone możliwości jego pełnej inwentaryzacji bez wykonania odkrywek, podana ilość stanowi wartość szacunkową. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia na etapie realizacji robót okoliczności skutkujących koniecznością zmiany zakresu robót, ewentualne zmiany wynagrodzenia będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami § 17 projektowanych postanowień umowy. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5): uzupełnienie odpowiedzi w zakresie odpowiedzi na Pytanie nr 45
Uzupełnienie: Zamawiający uzupełnia informacje na temat wskazanej w dokumentacji balustrady na projektowanej rampie pokazanej na rysunku poziomu -1 w pomieszczeniu 1.30. Balustrady mają zostać zamocowane do konstrukcji betonowej pochylni. Pochwyty balustrad schodów na wysokości 90 cm i 75 cm nad poziomem posadzki. Słupki i pochwyty z profili stalowych malowanych na kolor ciemnoszary jak obróbki blacharskie - RAL 7024: słupki z rury kwadratowej 40x40x3mm, w rozstawie maks. 150cm. Pochwyty z rury okrągłej fi 50mm. Pochwyty przyścienne mocowane na prętach 10mm, systemowych, z talerzykami maskującymi stalowymi. Konstrukcja i kolor jak balustrada w klatce schodowej K2 oraz balustrada i pochwyt w przejściu pomiędzy D-1 a D-1 „stara część".
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