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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ (4)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa i montaż mebli biurowych, laboratoryjnych oraz wyposażenia do budynku S-1 AGH w Krakowie  - KC-DE-zp.25.431.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.431.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Na załączonym w dniu 29.09.2026 r. rysunku zabudowy portierni oraz w opisie pozycji ZMP w „Szczegółowym opisie mebli i wyposażenia” zostały zawarte informacje, które wymagają wyjaśnienia, prosimy o odpowiedź na pytania:
1. Czy zabudowa obejmuje dostarczenie i podłączenie zlewu granitowego jednokomorowego z ociekaczem i baterią stojącą? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymaganych parametrów zlewu i baterii.

ODP: Zlew jednokomorowy z ociekaczem, korek i syfon, granitowy kolor Jasno szary wyposażony w baterię stojącą elastyczną. Wymiary zlewu dopasować do zabudowy meblowej
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2. Których frontów dotyczy opisany w OPZ: „System otwierania: Uchwyty listwowe na całej długości frontów, wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny” ?
Na rysunku fronty szafek pod blatem są w systemie bezuchwytowym z cofniętą listwą alu w kolorze antarcytowym a pozostałe fronty mają uchwyty kątowe krawędziowe w kolorze antracytowym.

ODP: Należy przyjąć uchwyty zgodnie z wytycznymi na rysunku.

Równocześnie Zamawiający zmienia opis w załączniku A do SWZ dla zabudowy meblowej portierni oraz załącza uszczegółowiony rysunek zabudowy ZM-07

z zapisu :

„ZABUDOWA MEBLOWA PORTIERNI

Wszystkie wymiary, podziały frontów, układ funkcjonalny oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. (zał. ZMP)

Fronty meblowe: Płyta MDF laminowana w kolorze grafitowym.

Konstrukcja korpusów: Płyta meblowa o grubości 18 mm (półki, cokół, boki), laminowana w kolorze frontów.

Wykończenie krawędzi: Obrzeża PCV w kolorze płyty.

System otwierania: Uchwyty listwowe na całej długości frontów, wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny.

Blat roboczy: Płyta wiórowa o grubości 38 mm, pokryta 3 mm warstwą tworzywa mineralnego, dekor w kolorze jasnego dębu, szerokość blatu 600 mm.”

na zapis: 

„Wszystkie wymiary, podziały frontów, układ funkcjonalny oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. (zał. ZM-07).
Fronty meblowe: Płyta MDF laminowana w kolorze grafitowym.

Konstrukcja korpusów: Płyta meblowa o grubości 18 mm (półki, cokół, boki), laminowana w kolorze frontów.

Wykończenie krawędzi: Obrzeża PCV w kolorze płyty.

System otwierania: zgodnie z rysunkiem, fronty szafek pod blatem w systemie bezuchwytowym z cofniętą listwą alu w kolorze antarcytowym a pozostałe fronty uchwyty kątowe krawędziowe w kolorze antracytowym.
Blat roboczy: Płyta wiórowa o grubości 38 mm, obustronnie laminowana warstwą min 2 mm (o klasie higieniczności E1), w kolorze jasnego dębu, szerokość blatu 600 mm.” 


3. Czy oświetlenie podszafkowe - listwa LED ma mieć wyłącznik np. ruchowy i czy jest dla niej doprowadzone zasilanie?

ODP: Listwa LED powinna mieć wyłącznik mechaniczny, listwę LED należy zasilić z gniazda narożnego.

  
4. Czy na fartuchu kuchennym na ścianie mają być zamontowane gniazda do zasilania czajnika?

ODP: Tak, wykonawca zabudowy winien zamontować (zgodnie z nowym rysunkiem) dwa gniazda meblowe narożne kuchenne do zasilenia czajnika i kuchenki mikrofalowej.

5. Opisany „Blat roboczy: Płyta wiórowa o grubości 38 mm, pokryta 3 mm warstwą tworzywa mineralnego, dekor w kolorze jasnego dębu, szerokość blatu 600 mm” nie istnieje. Tworzywa mineralne nie występują w dekorze drewna. Czy Zamawiającemu chodziło o blat kuchenny laminowany typu postforming o gr. 38mm, w dekorze jasnego dębu?

ODP: należy wycenić blat kuchenny laminowany o gr. 38 mm w kolorze jasnego dębu.

6. Zamawiający wymaga dla foteli F1 i F3 tych samych atestów i certyfikatów:
• certyfikat potwierdzający pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych
• Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 110 kg lub równoważny. Przez równoważny certyfikat Zamawiający uzna także certyfikat bezpieczeństwa GS,
• Atest niepalności dla tapicerek wg EN 1021-1, PN-EN 1021-2
Opisany fotel obrotowy F3 posiada tylko "Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335".
Fotel F3 nie posiada regulowanych podłokietników i podparcia lędźwiowego, a siedzisko z oparcie stanowi jedną "bryłę", nie są to oddzielne elementy, dlatego taki fotel nie może być poddany badaniom pod względem właściwości ergonomiczno - fizjologicznych i nie może posiadać "certyfikatu potwierdzającego pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych ".

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia dla fotela F3 "certyfikatu potwierdzającego pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych ".
Prosimy także o odstąpienie od wymogu dostarczenia dla fotela F3 - "Atestu niepalności dla tapicerek wg EN 1021-1, PN-EN 1021-2". Fotel F3 jest tapicerowany naturalną skórą, która nie posiada takiego dokumentu.

ODP: Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta i rezygnuje z wymogu dostarczenia dla fotela F3 :

- "certyfikatu potwierdzającego pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych " oraz 

- "Atestu niepalności dla tapicerek wg EN 1021-1, PN-EN 1021-2" 


7. W opisanym krześle F5 i F5t szerokość oparcia min 400mm dotyczy wersji tapicerowanej, wersje twarde ze sklejki laminowanej i w wersji z nakładkami tapicerowanymi producent podaje szerokość oparcia 380mm. Czy zatem Zamawiający dopuszcza dla krzesła F5 i F5t szerokość oparcia min w przedziale 380-400mm?

ODP: Zamawiający zmienia opis na dla krzeseł F5 i F5t : szerokość oparcia przedział 380-400 mm.
8. Zamawiający wymaga: „Materiał blatu: płyta wiórowa dwustronnie fornirowana o klasie higieniczności E1, charakteryzująca się podwyższoną odpornością na zarysowania i ścieranie (zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną), wykończona obrzeżem o strukturze drewnopodobnej”.
„Stolik musi być wykonany z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej B-s1, d0 (trudno zapalne, wydzielające minimalną ilość dymu, bez płonących kropel) lub optymalnie A1 / A2 (niepalne). Niepalność blatu: wg EN 13501-1 lub równoważną”.
Norma PN-EN 14322 dotyczy wyłącznie dekoracyjnych płyt drewnopochodnych laminowanych melaminą i nie dotyczy płyt fornirowanych. Ponadto Zamawiający wymaga wykończenia krawędzi blatu obrzeżem o strukturze drewnopodobnej, czyli takim, jaki stosuje się przy płytach laminowanych (ze względów technologicznych płyt fornirowanych nie okleja się sztuczną doklejką).
Sam naturalny fornir (drewno) jest materiałem palnym, natomiast płyty drewnopodobne laminowane są dostępne w klasie reakcji na ogień B-s1, d0.
Czy Zamawiający dopuści wykonanie blatu stolika płyty drewnopodobnej laminowanej w wymaganej klasie reakcji na ogień?

ODP: Zamawiający zmienia opis stolika kawowego ST3 rezygnując z forniru, Zamawiający dopuści wykonanie blatu stolika ST3 z płyty drewnopodobnej laminowanej w wymaganej klasie reakcji na ogień.
W związku z powyższymi zmianami w zakresie certyfikatów/atestów zamawiający wykreśla w SWZ odpowiednio w pkt 5.1.b), 19.4.4 oraz w załączniku A szczegółowym opisie mebli i wyposażenia: dla fotela F3 - "certyfikat potwierdzający pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych " oraz 

- "Atest niepalności dla tapicerek wg EN 1021-1, PN-EN 1021-2".
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