      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.476.2026
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	10
	Karta pamięci microSDXC 
•    Pojemność: 128 GB 
•    Interfejs: UHS-I 
•    Klasa: Class 10 / U3 / V30 
•    Prędkość odczytu sekwencyjnego: do 100 MB/s 
•    Prędkość zapisu sekwencyjnego: do 40 MB/s 
•    Przeznaczenie: ciągły zapis danych, monitoring / kamery IP 
•    Odporność: karta przeznaczona do długotrwałego i ciągłego nagrywania 
•    Temperatura pracy: od -25°C do +85°C 
•    wymiary: ok. 15 × 11 × 1 mm 
•    Gwarancja: 2 lata 
•    1 x adapter SD 
Przykładowa karta: SanDisk High Endurance 128 GB
	2 szt.

	20
	Stacja dokująca

Stacja dokująca zapewniająca pełną obsługę protokołów sieciowych takich jak przekazywanie adresu MAC, rozruch PXE, Wake-on-LAN, z Funkcja Power Delivery, obsługa min. 2 monitorów 4K UHD. Możliwość włączenia/wyłączenia laptopa bez podnoszenia pokrywy.

Minimum: 

- 1x Złącze Thunderbolt 4 (z Display Port) 

- 3x USB Type-A 3.1 gen. 1 o przepustowości 5 Gb/s (min. 1 z funkcją ładowania) 

- 1x USB 3.1 gen. 2 typ C 10Gbps

- 1 x Port Gigabit Ethernet RJ45

- 1 x port HDMI 2.0 

- 2x Display Port 1.4

- gniazdo zasilacza

- stacja powinna być kompatybilna z posiadanymi laptopami firmy HP

Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowy produkt spełniający wymagania: HP Thunderbolt G6 Dock 100W
	8 szt.

	30
	Zestaw mysz + klawiatura bezprzewodowa

typ klawiatury płaska

Łączność bezprzewodowa
Komunikacja bezprzewodowa fale radiowe

Interfejs USB (odbiornik)

Układ klawiszy angielski (UK)

Typ klawiszy membranowe

Mysz w komplecie tak

Rodzaj produktu mysz uniwersalna

Maksymalna rozdzielczość pracy 1000 dpi

Liczba przycisków 3 szt.; Rolka przewijania 1 szt.

Np. Dell KM3322W
	3 szt.

	40
	Zewnętrzny dysk SSD 
Pojemność: 2000 GB lub więcej 
Interfejs: USB 3.2 Gen 1 lub nowszy, 
Kabel łączący dysk z urządzeniem z wtyczką USB Type-C 
Prędkość odczytu: 900 MB/s lub wyższa 
Prędkość zapisu: 800 MB/s lub wyższa 
Kompatybilność: systemy Windows 10/11, macOS 
Wymiary: urządzenie przenośne, waga nie większa niż 60 g. 
Zasilanie: przez port USB (bez dodatkowego zasilacza). 
Gwarancja min. 2 lata
	1 szt.
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	50
	Dysk zewnętrzny HDD 
Dysk zewnętrzny typu HDD o pojemności 4 TB, przeznaczony do przechowywania i archiwizacji zbiorów danych badawczych i laboratoryjnych. 
Pojemność: minimum 4TB 
Interfejs: USB 3.0 lub USB 3.2 lub nowsze 
Złącze: USB Typ-C lub USB Micro-B 
Prędkość zapisu/odczytu: minimum 120 MB/s 
Kompatybilność: z Windows oraz macOs lub równoważnymi 
Gwarancja: minimum 24 miesiące.
	1 szt.

	60
	Monitor

Przekątna ekranu 27 cali (68,47 cm)

Typ matrycy IPS (szerokie kąty widzenia 178° / 178°)

Rozdzielczość natywna QHD / WQHD (2560 x 1440 pikseli) przy proporcjach 16:9

Częstotliwość odświeżania 100 Hz (zapewnia wyjątkową płynność obrazu)

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny1500:1

Odwzorowanie przestrzeni barw 99% sRGB

Czas reakcji 5 ms (tryb szybki) / 8 ms (tryb normalny)

	8 szt.

	70
	Dysk twardy

· Typ urządzenia: wewnętrzny dysk twardy przeznaczony do systemów NAS i serwerów pracujących 24/7.

· Pojemność: minimum 20 TB.

· Format: 3,5 cala.

· Interfejs: SATA III 6 Gb/s.

· Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

· Technologia zapisu: CMR (Conventional Magnetic Recording).

· Pamięć podręczna (cache): minimum 512 MB.

· Maksymalny transfer danych: minimum 280 MB/s.

· Przystosowanie do pracy ciągłej: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

· Współczynnik obciążenia (Workload Rate): minimum 180 TB/rok.

· Średni czas bezawaryjnej pracy (MTTF): minimum 1 000 000 godzin.

· Wbudowane czujniki drgań rotacyjnych (RV Sensors) lub rozwiązanie równoważne zwiększające niezawodność pracy w wielodyskowych macierzach.

· Obsługa macierzy RAID.

· Przeznaczenie do pracy w systemach NAS z minimum 8 zatokami dyskowymi.

· Gwarancja producenta: minimum 3 lata. 

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Toshiba N300 20TB SATA III 3,5" NAS 7200 rpm (np. model HDWG62AXZSTA).


	2 szt.
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	80
	Karta graficzna

architektura układu
Dedykowany procesor graficzny wykonany w nowoczesnej architekturze z natywnym wsparciem dla obliczeń sztucznej inteligencji (AI) oraz śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing).

Liczba rdzeni obliczeniowych Nie mniej niż 10 750 rdzeni CUDA (lub technologii równoważnej).

Taktowanie rdzenia w trybie Boost Nie mniej niż 2670 MHz.

Pamięć własna karty (VRAM) Minimum 16 GB.

Typ pamięci Ultraszybka pamięć typu GDDR7.

Szyna pamięci Minimum 256-bit.

Przepustowość pamięci Nie mniej niż 960 GB/s.

Typ złącza magistrali Zgodność ze standardem PCI Express 5.0 x16 lub równoważnym
Obsługiwane technologie obrazu
Układ musi wspierać sprzętowe skalowanie obrazu oparte na AI w wersji DLSS 4 lub nowszej (lub algorytm równoważny).

Złącza wyjściowe Minimum 3x DisplayPort (wersja min. 2.1a) oraz 1x HDMI (wersja min. 2.1b).

Maksymalna rozdzielczość Wsparcie dla rozdzielczości cyfrowej minimum 7680 x 4320 px (8K).

System chłodzenia
Chłodzenie aktywne, wyposażone w minimum 3 wentylatory z technologią naprzemiennego kierunku obrotu (Alternate Spinning) w celu redukcji turbulencji, wykorzystujące zaawansowaną komorę parową (Vapor Chamber).

Funkcje dodatkowe układu
Wbudowany fizyczny przełącznik Dual BIOS umożliwiający sprzętowy wybór trybu pracy (np. Performance / Silent) bez konieczności instalacji oprogramowania.

Wymiary karty Długość całkowita karty nie większa niż 305 mm (karta musi spełniać kryteria konstrukcji kompaktowej/SFF-Ready).

Zasilanie Maksymalny pobór mocy (TDP/TGP) na poziomie do 360W; zasilanie realizowane przez standardowe dedykowane złącze 16-pin (12VHPWR).

Elementy konstrukcyjne Karta wyposażona w metalowy panel tylny (Backplate) wzmacniający konstrukcję i chroniący laminat przed wygięciem.
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce OC 16GB GDDR7 DLSS4
	1 szt.

	90
	Karta graficzna
przeznaczona do obliczeń naukowych z wykorzystaniem GPU, kompatybilna z istniejącą stacją roboczą oraz środowiskiem CUDA 
Zastosowanie: obliczenia naukowe i numeryczne z wykorzystaniem GPU 
Środowisko obliczeniowe: obsługa CUDA 
Liczba rdzeni CUDA: minimum 4608 
Compute Capability: minimum 12.0 
Pamięć graficzna: minimum 16 GB 
Typ pamięci: GDDR7 lub pamięć o parametrach nie gorszych 
Szybkość pamięci: minimum 28 Gb/s 
Szerokość magistrali pamięci: minimum 128 bitów 
Obsługiwane typy obliczeń: sprzętowa obsługa FP32 i FP64 
Jednostki do obliczeń macierzowych: wymagane sprzętowe jednostki Tensor lub rozwiązanie równoważne 
Interfejs: PCI Express 5.0, minimum x8, z kompatybilnością wsteczną z PCI Express 3.0 
Maksymalny pobór mocy karty: 180 W 
Zasilanie: maksymalnie jedno złącze PCI Express 8-pin 
Maksymalna długość karty: 230 mm 
Maksymalna wysokość karty: 127 mm 
Maksymalna grubość karty: 42 mm 
Zajmowana liczba slotów: maksymalnie 2 sloty 
Chłodzenie: aktywne 
Stan: fabrycznie nowa, nieużywana 
Gwarancja: minimum 24 miesiące 
Przykładowa karta spełniająca wymagania: 
MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 16GB GDDR7 DLSS4
	1 szt.
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	100
	Klawiatura bezprzewodowa

przeznaczona do długotrwałej pracy biurowej i technicznej przy komputerze. 
Typ klawiatury: ergonomiczna, bezprzewodowa, pełnowymiarowa 
Konstrukcja części głównej: klawiatura dzielona na dwie sekcje klawiszy, o profilowanej i zakrzywionej powierzchni, umożliwiającej bardziej naturalne ułożenie dłoni i przedramion 
Blok numeryczny: wymagany, zintegrowany z klawiaturą 
Liczba klawiszy: co najmniej 109 
Podpórka pod nadgarstki: zintegrowana na całej szerokości części alfanumerycznej, miękka, wielowarstwowa, zawierająca warstwę pianki o wysokiej gęstości oraz warstwę pianki z pamięcią kształtu 
Regulacja ergonomiczna: możliwość ustawienia ujemnego kąta nachylenia klawiatury w co najmniej trzech pozycjach: 0°, około −4° oraz około −7° 
Profil klawiszy: klawisze o niskim profilu, z powierzchnią ułatwiającą centralne ułożenie palców 
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth Low Energy w wersji co najmniej 5.0 oraz dedykowany odbiornik USB 
Interfejs odbiornika: USB-A 
Zasięg pracy bezprzewodowej: minimum 10 m 
Bezpieczeństwo transmisji: szyfrowana komunikacja bezprzewodowa pomiędzy klawiaturą a urządzeniem 
Możliwość pracy z wieloma urządzeniami: możliwość sparowania i przełączania klawiatury pomiędzy co najmniej trzema urządzeniami 
Zasilanie: baterie wymienne, bez konieczności stosowania wbudowanego akumulatora 
Typ zasilania: maksymalnie 2 baterie typu AAA 
Deklarowany czas pracy na bateriach: minimum 24 miesiące 
Wskaźnik stanu baterii: wymagany 
Trwałość klawiszy: minimum 10 milionów naciśnięć 
Maksymalna szerokość: 460 mm, Maksymalna głębokość: 235 mm 
Maksymalna wysokość: 50 mm Maksymalna masa: 1,2 kg 
Kolorystyka: stonowana, przeznaczona do zastosowań profesjonalnych 
Gwarancja: minimum 24 miesiące 
Przykładowa klawiatura spełniająca wymagania: 
Logitech ERGO K860 
	1 szt.

	110
	Urządzenia wielofunkcyjne
Rodzaj Kolorowe

Maksymalny format druku A4

Rozdzielczość druku – czerń 1200 × 1200 dpi

Rozdzielczość druku – kolor 1200 × 1200 dpi

Prędkość druku – czerń 25 str./min

Prędkość druku – kolor 25 str./min

Automatyczny druk dwustronny Tak

Podajnik automatyczny (ADF) Tak

Rozdzielczość optyczna 600 × 600 dpi

Rozdzielczość kopiowania 600 × 600 dpi

Wyświetlacz Tak

Pojemność odbiornika głównego 100 arkuszy

Pojemność podajnika głównego 251 arkuszy

Faks Nie

Interfejs Ethernet, USB

Wi-Fi Tak; Bluetooth Nie
Przykładowe urządzenie: Canon MF664Cdw (6928C008) 
	1 szt.

	120
	Karta graficzna: 
- karta fabrycznie nowa 
- Ilość zainstalowanej pamięci własnej RAM: 32 GB 
- Rodzaj zainstalowanej pamięci: GDDR7 
- Typ złącza: PCI Express 5.0 x16 
- Chłodzenie: Wentylator 
- Złącza: min. 3xDisplayPort, 1xHDMI 
- Długość karty: maks. 342 mm 
- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 7680x4320 
- Obsługa wielu monitorów: min. 4 
- obsługa m.in.: DirectX 12, OpenGL 4.6 
- Wsparcie dla m.in.:CUDA 
Powyższe parametry spełnia np. karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC 32GB GDDR7 (GV-N5090GAMING OC-32GD)
	1 szt.
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	130
	Karta graficzna do obliczeń AI/GPGPU: 
• Pamięć VRAM: minimum 16 GB GDDR7 
• Liczba rdzeni CUDA: minimum 10 000 
• Liczba rdzeni Tensor: minimum 300 
• Przepustowość pamięci: minimum 900 GB/s 
• Architektura GPU wspierająca CUDA oraz akcelerację AI Tensor Core 
• Obsługa CUDA Toolkit w aktualnie wspieranej wersji przez producenta 
• Obsługa bibliotek: CUDA, cuDNN, TensorRT 
• Chłodzenie aktywne fabryczne 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: 
NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB
	1 szt.

	140
	Dysk twardy HDD
- Pojemność: min. 12 TB; format 3,5".
- Interfejs SATA III 6 Gb/s; prędkość obrotowa min. 7200 obr./min.
- Technologia zapisu CMR; przeznaczenie do pracy ciągłej 24/7 w serwerze/NAS
Przykładowy dysk: Seagate NAS HDD IronWolf dysk twardy 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SATA III lub
Seagate IronWolf Pro 16TB 3.5'' SATA III (6 Gb/s).
	3 szt.

	150
	Dysk twardy HDD
- Pojemność: min. 12 TB; format 3,5".
- Interfejs SATA III 6 Gb/s; prędkość obrotowa min. 7200 obr./min.
-Technologia zapisu CMR; przeznaczenie do pracy ciągłej 24/7 w serwerze/NAS;
Przykładowe dyski: Seagate NAS HDD IronWolf dysk twardy 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SATA III lub
Seagate IronWolf Pro 16TB 3.5'' SATA III (6 Gb/s.)
	1 szt.

	160
	Procesor serwerowy 
- Gniazdo: Socket SP3; kompatybilność z płytą główną Supermicro MBD-H12DSI-NT6.
- kompatybilność pracy w konfiguracji dwuprocesorowej z już posiadanym i zainstalowanym procesorem AMD EPYC 7763.
Minimalne parametry spełnia np.: AMD EPYC 7763.
	1 szt.

	170
	Chłodzenie CPU
- Kompatybilne z posiadanymi Socket SP3 oraz procesorem AMD EPYC 7763.
- Przystosowane do obudowy/rack 4U; obsługiwane TDP min. 350 W.
- Wymiary maks.: 156 × 124 × 145 mm.
	1 szt.

	180
	Karta graficzna / akcelerator GPU
- Konstrukcja jednoslotowa.
- Złącze PCI Express x16, kompatybilne z PCIe 4.0 x16.
- Pamięć GPU: min. 20 GB
- Obsługa NVIDIA CUDA - wymagana w celu zachowania kompatybilności z akceleratorami GPU już zainstalowanymi w rozbudowywanym serwerze oraz istniejącym środowiskiem programowym.
- Maksymalny pobór mocy: 160 W; chłodzenie aktywne.
- Wyjścia wideo: min. 4 × DisplayPort 1.4a lub nowsze.
Minimalne parametry spełnia np.: NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20 GB NVIDIA
	1 szt.
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	190
	Czytnik książek elektronicznych + dedykowane lub kompatybilne etui z klawiaturą
Procesor: co najmniej 8 rdzeniowy

Pamięć RAM: co najmniej 6 GB

Pamięć wbudowana: co najmniej 64 GB

Typ ekranu: z wbudowanym oświetleniem, dotykowy

Przekątna ekranu: co najmniej 10"

Rozdzielczość ekranu: co najmniej 2400 x 1800 w odcieniach szarości

Łączność: Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth

Złącza: USB-C – co najmniej 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Bateria: Litowo-polimerowa o pojemności co najmniej 3500 mAh

Obsługiwane formaty plików: TXT, HTML, RTF, PDF, MOBI, JPG, PNG, PRC, AZW3, EPUB, FB2, CHM, DOC, DOCX, BMP, DjVu, WAV, MP3, CBR, CBZ, ZIP, PPT, PPTX, TIFF

System operacyjny: co najmniej Android 15

Dołączone akcesoria: Kabel USB, Rysik

Waga: maksymalnie 450 g

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Onyx Boox Note Air 5 C
	1 szt.

	200
	Słuchawki bezprzewodowe

Łączność Bezprzewodowe

Rodzaj łączności Bluetooth 5.1

Budowa słuchawek Nauszne zamknięte

System audio Stereo 2.0

Redukcja hałasu Aktywna - ANC

Regulacja głośności

Wbudowany mikrofon przy słuchawce

Złącze Minijack 2,5 mm - 1 szt.

USB typu-C - 1 szt.

Zasięg do 9 m

Zasilanie Wbudowany akumulator

Czas ładowania ok. 150 min

15 min ładowania = 4h pracy

Maksymalny czas pracy do 24 h

Dodatkowe informacje

Regulowany pałąk

Przyciski sterujące na słuchawce

Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie

Dedykowana aplikacja

Tryb świadomości otoczenia

Kolor Czarny

Dołączone akcesoria Etui

Kabel USB-C - USB-A

Adapter Jack 2,5 mm - Jack 3,5 mm

Waga 240 g

Przykładowy produkt: Bose QuietComfort 
	1 szt.

	210
	Słuchawki douszne 

Typ konstrukcji douszne (dokanałowe)

Kompatybilność Smartfony, tablety, laptopy, komputery pc, inne urządzenia audio obsługujące technologię Bluetooth

Transmisja sygnału Bluetooth, True wireless

Pasmo przenoszenia 20-20000Hz

Kodeki dźwięku AAC, SBC

Zasięg 9 m

Redukcja szumów aktywna

Wyposażenie mikrofon

Kompatybilne systemy Android, iOS

Bluetooth

Bateria litowo-jonowa

maks. czas pracy akumulatora do 24 (6+18) h

Czas ładowania 2h

Umożliwiajace ładowanie przez port USB-C

Etui ładujące maks. czas działania 18h

Czas ładowania etui ładującego według producenta 3h

Wymagana minimalna moc do ładowania USB-C 2.5 W

Wymagana moc do maksymalnej prędkości ładowania USB-C 3.5 W

Przykładowy produkt: Słuchawki douszne BOSE QuietComfort Ultra (2. generacji) Czarny
	1 szt.

	220
	Monitor

Matryca OLED (Organic Light-Emitting Diode)

Przekątna ekranu [cm] 67 cm

Przekątna ekranu (cal) 27”

Technologia FreeSync i G-SYNC

Format HDR HDR10+

Format HD QHD

Wysoki zakres dynamiki (HDR)

Rozdzielczość 2560 x 1440

Rozdzielczość QHD 2560 x 1440

Format ekranu 16:9

Czas reakcji 0.03 ms

Czas reakcji dodatkowe informacje GTG

Kąt widzenia poziomy [stopnie] 178 °

Kąt widzenia pionowy [stopnie] 178 °

Jasność 300 cd/m²

Liczba kolorów Max 1B

Częstotliwość odświeżania (maksymalna) 500 Hz

Częstotliwość odświeżania (domyślna) 500 Hz

Kontrast 1000000:1

Przykładowy produkt: Monitor SAMSUNG Odyssey G6 LS27FG602SUXEN 27 QHD OLED 0.03ms 500Hz FreeSync Premium Pro Quantum Dot Color Srebrny

	1 szt.

	230
	Hub 

Typ hub
Standard DisplayPort

HDMI, microSD, minijack, RJ-45, SD

USB-A, USB-C, VGA

Końcówka 1

1 x USB-C

Końcówka 2

1 x czytnik kart microSD

1 x czytnik kart SD

1 x DisplayPort gniazdo

1 x miniJack 3.5 mm (słuchawki) gniazdo

1 x RJ-45 gniazdo

1 x USB-A 2.0 gniazdo

1 x USB-C (PD)

1 x USB-C gniazdo

1 x VGA gniazdo

2 x HDMI gniazdo

2 x USB-A 3.1 gniazdo

Kolor szary

Maks. rozdzielczość

7680 x 4320 (8K | 30 Hz)

Obsługa Power Delivery (PD)

Moc100 W

Wymiary max. 145 x 64 x 14.5 mm

Waga do 125 g

Przykładowy produkt: Baseus PortalJoy Series 13w1 USB-C |2x HDMI |DP |VGA |USB-A 3.1 |USB-C 3.1 |USB-A 2.0 |PD |RJ45 |SD/TF 
	2 szt.
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	240
	Karta pamięci microSD 

min. 32GB, min klasa  UHS-I oraz A2. 
	6 szt.

	250
	Dysk SSD

Pojemność: min. 512Gb max. 1 TB 
Interfejs: USB 3.0, 3.2, USB typ C 
Maksymalna prędkość odczytu: 1000-2000 MB/s 
Maksymalna prędkość zapisu: 1000-1800 MB/s 
Praca w systemie  Windows, MacOS i Linux lub równoważnymi
Zasilanie: Przez port USB
	1 szt.

	260
	Dysk wewnętrzny M.2 PCIe NVMe
Pojemność: co najmniej 1000 GB

Format: M.2 2280

Interfejs: PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu: co najmniej 3000 MB/s

Prędkość zapisu: co najmniej 2600 MB/s

Odczyt losowy: co najmniej 280,000 IOPS

Zapis losowy: co najmniej 250,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC
Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620
	1 szt.

	270
	Zasilacz UPS wraz z kartą do zarządzania sieciowego 

Obudowa RACK (2U), dołączone szyny i zaczepy 

Zasilanie jednofazowe

Topologia: line-interactive

Panel LCD wyświetlający informacje dotyczące stanu zasilania, stanu obciążenia, usterek i ostrzeżeń

Kompatybilność z aktywnym PFC (Power Factor Correction)

WEJŚCIE:

Napięcie  wejściowe:

· Nominalne:230V /50 Hz

· Zakres napięcia: min (160~280)V

Złącze wejściowe: IEC C20

WYJŚCIE:

Moc pozorna 2200 VA

Moc czynna 2200 W

Czas podtrzymania dla obciążenia 1100 W (połowa obciążenia)  min. 11 minut

Napięcie pracy baterii : 230V  ± 5%

Częstotliwość przy pracy baterii ( Hz ): 50 Hz ± 1%

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora

Specyfikacja AVR (automatyczna regulacja napięcia):

• podwyższanie napięcia: dwustopniowe (Double Boost), 

• obniżanie napięcia: jednostopniowe (Single Buck)

Liczba gniazd wyjściowych C13: min 6

Liczba gniazd wyjściowych C19: min 2

Filtrowanie napięcia

Ochrona przed przeciążeniem

Alarmy dźwiękowe dla niskiego poziomu baterii, przeciążenia, przeładowania, przegrzania

Styk bezprądowy

Możliwość wymiany akumulatorów w trakcie pracy (hot-swap)

Komunikacja: karta sieciowa Ethernet, monitoring SNMP / HTTP

Ochrona sieci RJ45

Port USB (z HID)

Alarmy dźwiękowe

Dostępne sieciowe oprogramowanie zarządzające (bez dodatkowych opłat) w tym appliance do zarządzania hypervisorem vSphere VMware ESXi 7.0 oraz maszynami wirtualnymi

Dostępne oprogramowanie producenta do zdalnego zarządzania dla Windows Server 2025, Linux 64 bit

Przewód zasilający UPS-a dla gniazd typu e (standard europejski, długość przewodu min. 1,8 m) .

Dodatkowa zawartość zestawu (kable): wg standardu producenta urządzenia 

Gwarancja UPS + akumulatory: min 24 miesiące.
Przykładowy model spełniający wymagania: 

CyberPower PR2200ERT2U wraz z kartą zarządzającą CyberPower RMCARD205
	1 szt.

	280
	Dysk HDD do zastosowań serwerowych

Rodzaj dysku: HDD

Przeznaczenie: do zastosowań serwerowych, klasy enetrprise

Rozmiar: 3,5 –cala

Pojemność: 10 TB

Wielkość pamięci podręcznej: min. 512 MB

Interfejs/złącze:  SATA III (6 Gb/s)

Technologia zapisu: CMR

Szybkość obrotowa (RPM): min. 7200 rpm

MTBF: min. 2000000 godzin

Limit obciążenia pracą: min. 550 TB/rok

Gwarancja: min. 5 lata 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Toshiba MG Series 10TB SATA MG10ADA10TE


	1 szt.

	290
	Dysk SSD - 1 TB

Pojemność: min. 1 TB 
Format: SSD 2,5 cala 
interfejs: SATA 6 Gb/s, kompatybilny z interfejsem SATA 3 Gb/s i SATA 1,5 GB/s
odczyt sekwencyjny: min. 560 MB/s
zapis sekwencyjny: min. 530 MB/s
Dodatkowe funkcje: obsługa TRIM, obsługa WWN, algorytm automatycznego zarządzania pamięcią, szyfrowanie AES 256-bitowe (klasa0), TCG/Opal, IEEE1667 (dysk szyfrowany) 
MTBF: min. 1,5 miliona godzin
TBW: min. 600 
Inne: dostęp do oprogramowania producenta do transferu danych, podglądu stanu dysku i aktualizacji oprogramowania 
Gwarancja: 5 lat z dopuszczeniem ograniczeń

Przykładowe urządzenie:  Samsung 870 EVO 1 TB 
	1 szt.

	300
	Dysk SSD - 500 GB

Pojemność: min. 500 GB 
Format: SSD 2,5 cala 
interfejs: SATA 6 Gb/s, kompatybilny z interfejsem SATA 3 Gb/s i SATA 1,5 GB/s
odczyt sekwencyjny: min. 560 MB/s
zapis sekwencyjny: min. 530 MB/s
Dodatkowe funkcje: obsługa TRIM, obsługa WWN, algorytm automatycznego zarządzania pamięcią, szyfrowanie AES 256-bitowe (klasa0), TCG/Opal, IEEE1667 (dysk szyfrowany) 
MTBF: min. 1,5 miliona godzin
TBW: min. 300 
Inne: dostęp do oprogramowania producenta do transferu danych, podglądu stanu dysku i aktualizacji oprogramowania 
Gwarancja: 5 lat z dopuszczeniem ograniczeń

Przykładowe urządzenie:  Samsung 870 EVO 500 GB


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
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	310
	Dysk zewnętrzny HDD

Pojemność: 2000 GB 

Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 z kompatybilnością wsteczną

Złącze: USB Micro-B

Dodatkowe funkcje: ochrona ważnych plików hasłem i szyfrowaniem sprzętowym (256-bit AES), inteligentne tworzenie kopii zapasowych za pośrednictwem dołączonego oprogramowania do zarządzania oraz ochroną przed atakami typu ransomware 

Dołączone akcesoria: Kabel USB

Szybkość transferu: do 5 Gb/s

Gwarancja: min. 36 miesięcy z dopuszczeniem ograniczenia

Przykładowy model spełniający wymagania: WD My Passport HDD 2TB Czarny (WDBYVG0020BBK-WESN)
	2 szt.

	320
	Monitor dotykowy 
Wbudowany głośnik , Zintegrowana kamera 
Podświetlenie    LED 
Rozdzielczość    3840 x 2160 4K UHD 
Proporcje obrazu    16:9 
kompatybilność z system operacyjnym    Android lub równowaznym
wejścia    minimum: 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x RS232 , 2x HDMI , 4x USB-A 
Technologia Wireless    WiFi , bluetooth 
wyjścia    minimum: 1x 3,5mm Jack , 1x Ethernet 
Technologia    LCD 
Typ panelu    IPS 
Podświetlenie    LED 
Przekątna    75" 
funkcja AI Write & Search  
Przykładowy monitor: Samsung WA75FX-P 75-calowy interaktywny wyświetlacz z kompleksowym systemem wideokonferencyjnym

	1 szt.

	330
	Stojak do monitora z poz. 320

stojak mobilny o parametrach:

Materiał Stal 
Maksymalna waga monitorów/TV 120 kg
Standardy VESA 
Przekątna ekranu (min) 50"
Przekątna ekranu (maks.) 100"
Regulowana wysokość (min) 1000 mm
Regulowana wysokość (maks.) 1600 mm
Zasięg pilota zdalnego sterowania 6 м m

Przykładowy stojak: Zmotoryzowany mobilny stojak do TV lub paneli interaktywnych 50"–120", maks. 125 kg, czarny TS2811E


	1 szt.

	340
	Dysk SSD

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

1. Pojemność:  4TB

2. Typ: Dysk SSD

3. Interfejs: SATA III 6 Gb/s (SATA 6.0 Gbps)

4. Typ pamięci NAND: 3D NAND TLC

5. Cache DRAM: tak

6. Odczyt sekwencyjny: min 560 MB/s

7. Zapis sekwencyjny: min 530 MB/s
8. Wytrzymałość (TBW): 2500 TBW

9. MTBF/MTTF: 2 000 000 godzin

10. Gwarancja: 5 lat

Przykładowy model spełniający warunki: Dysk SSD Western Digital Red SA500 4 TB 2,5" SATA III
	2 szt.


	Lp.
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	350
	Pamięć RAM

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

1. Pojemność: 32 GB (1x 32GB).

2. Typ pamięci: DDR4-3200 / PC4-25600R

3. Częstotliwość: 3200 MHz (3200 MT/s)

4. Przeznaczenie: Serwery i stacje robocze (RDIMM)

5. Rank: Dual Rank (2R)

6. Organizacja chipów: 2Rx4.

7. Wsparcie funkcji: On-Die Termination (ODT), Write CRC, CA Parity, DBI

8. Przeznaczona do pracy w posiadanych serwerach (Dell, HPE, Lenovo, Cisco i inne wspierające DDR4-3200 ECC RDIMM)

Przykładowy model spełniający wymagania: SK Hynix HMA84GR7CJR4N-XN 32 GB
	4 szt.

	360
	Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 
Drukarka
Technologia druku: atramentowa, kolorowa, system stałego zasilania atramentem (CISS).

Funkcje urządzenia: drukowanie, skanowanie, kopiowanie.

Maksymalna rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi.

Szybkość druku ISO: min. 18 str./min w czerni oraz min. 9 str./min w kolorze.

Szybkość druku zwykłego: min. 35 str./min w czerni oraz min. 23 str./min w kolorze.

Automatyczny druk dwustronny: Tak, format A4, papier zwykły.

Drukowanie bez marginesów: Tak.

Liczba kolorów / wkładów: 4 kolory; czarny pigmentowy oraz atramenty kolorowe wodne.

Minimalna wielkość kropli: maks. 3,3 pl.

Skaner
Skaner: Tak, technologia CIS.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200 x 2400 dpi.

Maksymalny format skanowania: A4.

Skanowanie dwustronne: Tak.

Automatyczny podajnik dokumentów: Tak, min. 30 arkuszy.

Formaty skanowania/edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG lub równoważne.

Obsługa papieru i nośników
Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, Letter, B5, B6, koperty DL/C6/Nr 10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm.

Pojemność podajnika papieru: min. 250 arkuszy.

Pojemność tacy odbiorczej: min. 30 arkuszy.

Obsługiwana gramatura papieru: 64-300 g/m².

Łączność i funkcje techniczne
Interfejsy: USB, Ethernet/LAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct.

Obsługa druku mobilnego/chmurowego: Apple AirPrint, Mopria Print Service, aplikacja producenta oraz usługi producenta do druku i skanowania zdalnego.

Wyświetlacz: kolorowy LCD, min. 6,1 cm.

Kompatybilność: Windows 10/11, macOS 10.9.5 lub równoważnych; obsługa wybranych systemów Windows Server lub równoważnych.

Zasilanie: AC 100-240 V, 50/60 Hz.

Pobór mocy: maks. 15 W podczas kopiowania, maks. 0,6 W w trybie uśpienia.

Wymiary: maks. ok. 375 x 347 x 240 mm; waga: maks. ok. 7,2 kg.

Kolor: czarny lub równoważny neutralny kolor biurowy.

Materiały i wyposażenie
W zestawie: kabel zasilający, komplet atramentów (1 x czarny min. 127 ml, 3 x kolor min. 70 ml) oraz dodatkowy czarny atrament.

Wydajność dołączonego atramentu: min. 15 100 stron w czerni i min. 5 500 stron w kolorze.

Gwarancja: min. 12 miesięcy lub min. 100 000 stron.

Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, z instrukcją, kartą gwarancyjną i akcesoriami wymaganymi do uruchomienia.

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

Epson EcoTank L6370, 


	1 szt.
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	370
	Klawiatura podświetlana
Rodzaj przełączników: Mechaniczne - Outemu Red

Łączność: Przewodowa, Bezprzewodowa

Interfejs: USB, 2,4 GHz, Bluetooth

Klawisze numeryczne: Nie

Klawisze multimedialne / funkcyjne: Tak

Obsługa makr: Tak

Podświetlenie klawiszy: Tak

Kolor podświetlenia klawiszy: Wielokolorowe - RGB

Rodzaj podświetlenia: Punktowe - każdy klawisz w innym kolorze, Strefowe - każda strefa w innym kolorze, Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze, Predefiniowane tryby pracy RGB

Kolor: Czarny

Zasilanie: Akumulator

Obsługiwane systemy: Windows, Android, PlayStation

Obudowa: Standardowa

Dodatkowe informacje: Wytrzymałość 50 mln kliknięć, Częstotliwość odświeżania: 1000hz, Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover, Zasięg pracy do 10 m, Wbudowana pamięć 25 trybów podświetlenia

Długość: 363 mm max

Szerokość: 155 mm max

Wysokość: 39 mm max

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykład spełniający wymagania : Genesis THOR 230 TKL WIRELESS US CZARNA RGB MECHANICZNA OUTEMU
	1 szt.

	380
	Monitor

Przekątna ekranu 27"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Płaski

Monitor bezramkowy

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

HDR ready

Czas reakcji

1 ms (MPRT)

4 ms (GTG)

Technologia synchronizacji Adaptive-Sync

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,311 x 0,311 mm

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1500:1

Kontrast dynamiczny 100 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

DisplayPort 1.2a - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki

Moc głośników 2 x 2W

Obrotowy ekran (PIVOT)

Zakres obrotu (PIVOT)

~90° (w lewo)

~90° (w prawo)

Regulacja wysokości (Height)

Zakres regulacji wysokości (Height) 130 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Zakres regulacji pochylenia (Tilt)

~5° (do przodu/w dół)

~20° (do tyłu/w górę)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Zakres regulacji obrotu (Swivel)

~45° (w lewo)

~45° (w prawo)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna E

Klasa energetyczna [HDR] G

Pobór mocy podczas pracy 21 W

Kolor Czarny

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Szerokość max. 612 mm

Wysokość max.  (z podstawą) 539 mm

Głębokość max.  (z podstawą) 227 mm

Waga do 6,1 kg

Gwarancja 36 miesięcy 

Ilość pikseli na cal 82 PPI
Przykładowy produkt: MSI PRO MP275PG E14


	1 szt.

	390
	Dysk zewnętrzny:

rodzaj dysku: 
HDD

pojemność: 
1000 GB

format: 
2.5"

interfejs: 
min. USB 3.0

zasilanie magistrali:
USB
prędkość obrotowa
min. 5400 obr./min.
kolor: 
czarny

wymiary: 
maks. 85 x 15 x 115 mm
waga: 
maks. 220 g
dodatkowe informacje: 
odporność na wstrząsy
gwarancja: 
min. 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: WD Elements Portable 1TB
	1 szt.
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	400
	Karta sieci WLAN
Obsługiwane standardy 

Szybkość transmisji 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Bluetooth 5.4
Nie mniejsza niż 6500 Mbit/s (6GHz - minimum 2882 Mbit/s, 5GHz – minimum 2882 Mbit/s; 2,4 GHz – minimum 688 Mbit/s)

Liczba anten Co najmniej 2 anteny dookólne zewnętrzne

Szyfrowanie IEEE 802.11i: WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Wydajność Przy połączeniu z routerem w standardzie IEEE 802.11be wydajność nie powinna być mniejsza niż 6500 Mbit/s.

Charakterystyka Wi-Fi

Technika MLO, MU-MIMO, kształtowanie wiązki, Technika OFDMA

Szerokość kanału radiowego 20/40/80/160MHz
Pasmo 2.4 GHz, 5GHz, 6GHz
Interfejs PCI Express x1

Rozmiar Nie większy niż 125 x 100 x 22 mm
Powyższe wymagania spełnia np.  ASUS PCE-BE6500

	24 szt.

	410
	Karta sieci WLAN
Obsługiwane standardy 

Szybkość transmisji 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Bluetooth 5.4
Nie mniejsza niż 9334 Mbit/s (6GHz - minimum 5764 Mbit/s, 5GHz – minimum 2882 Mbit/s; 2,4 GHz – minimum 688 Mbit/s)

Liczba anten

Co najmniej 2 anteny dookólne zewnętrzne z magnetyczną podstawką

Szyfrowanie

IEEE 802.11i: WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Wydajność

Przy połączeniu z routerem w standardzie IEEE 802.11be wydajność nie powinna być mniejsza niż 9334 Mbit/s.

Charakterystyka Wi-Fi

Technika MLO, MU-MIMO, kształtowanie wiązki, Technika OFDMA

Szerokość kanału radiowego
20/40/80/160/320MHz
Pasmo
2.4 GHz, 5GHz, 6GHz
Interfejs

PCI Express x1

Rozmiar 

Nie większy niż 125 x 100 x 22 mm

Powyższe wymagania spełnia np.  ASUS PCE-BE92BT
	24 szt.
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	420
	Urządzenie wielofunkcyjne 
druk, skanowanie, kopiowanie 
Technologia druku: czarno-biała, laserowa 
Rozdzielczość druku: 2400x600 dpi 
Druk dwustronny (Duplex) 
Szybkość druku: 32 strony/min 
Rozdzielczość skanowania: 1200x1200dpi, Podajnik ADF 
Podajniki papieru: ręczny 1 strona, automatyczny 250 arkuszy, 
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: windows 11, windows 10 lub równoważnymi
Komunikacja: LAN, WiFi, USB 
Przykład spełniający powyższą specyfikację: Brother MFC-L2802DN
	1 szt.

	430
	Dysk wewnętrzny 2 TB  do komputera przenośnego           

Rodzaj dysku: Wewnętrzny

Zastosowanie: do komputera przenośnego

Pojemność: 2000 GB

Format: M.2

Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4

Prędkość odczytu (maksymalna) co najmniej: 7400 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) co najmniej: 6500 MB/s

Odczyt losowy: 1,000,000 IOPS

Gwarancja 60 miesięcy

Powyższe spełniają np.: Lexar 2 TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790

	1 szt.

	440
	Zasilacz awaryjny UPS 
  -moc - minimum 780 W lub więcej 
  -6 gniazdek Schuko 
  -pełna sinusoida 
  -obudowa typu Tower 
  -czas przełączania  - 4 ms 
  -czas podtrzymania dla obciążenia 50% - 9,6 min 
  -zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe 
Przykładowe zasilacze:
CyberPower UPS CP1300EPFCLCD (1300VA/780W, 6xSchuko, AVR)

CyberPower ZASILACZ AWARYJNY UPS (1350VA/810W, 6x Schuko, AVR)
	1 szt.

	450
	Dysk HDD
Pojemność: min. 4 000 787 030 016 bajtów (4TB) 
Typ dysku: magnetyczny 
Typ interfejsu: SAS 
Szybkość interfejsu: min. 12Gb/s 
Prędkość obrotowa: min. 7200 
Format sektora: 512e 
Wymagania dodatkowe: 
- Dysk musi być wyposażony w sprzętową, nieulotną pamięć podręczną zapisu (Non-Volatile Cache) w celu ochrony danych przy nagłym zaniku zasilania. 
- Dysk musi posiadać wbudowane mechanizmy wspierające i przyspieszające procesy odbudowy macierzy RAID (np. poprzez optymalizację ścieżek odczytu/zapisu podczas przebudowy). 
Workload Rate: min. 550 TB/rok 
MTBF: min. 2000000 godzin 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Western Digital Ultrastar DC HC310 4TB SAS 12Gb/s
	1 szt.
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