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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5) – ZMIANA SWZ 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa i montaż mebli biurowych, laboratoryjnych oraz wyposażenia do budynku S-1 AGH w Krakowie  - KC-DE-zp.25.431.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.431.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści dla sofy S1 i dla fotela S2 tkaninę tapicerską o parametrach:
Skład tkaniny: 100 % Poliester
- Gramatura: min. 360 gr/m
- Pilling: 4 - 5
- Odporność na tarcie: min.150 000 cykli Martindale'a
- Odporność na światło: 4
Odp. Tak, Zamawiający dopuści dla sofy S1 i fotela S2 tkaninę tapicerską o parametrach:

 - pilling: w przedziale 4 do 5

-  odporności na światło: w przedziale 4 do 5, pozostałe parametry pozostają bez zmian.  

2. Prosimy o skorygowanie wymaganych wymiarów sofy S8 zgodnie z rysunkiem/schematem producenta. Czy sofa powinna posiadać: szerokość całkowitą: 1370mm, wysokość całkowitą: 750mm, głębokość całkowitą: 785 mm, wysokość siedziska: 460 mm, głębokość siedziska: 500 mm (wymiary z tolerancją +/- 10mm)?
Odp. Zamawiający zmienia wymiary dla sofy S8 z uwzględnieniem tolerancji +/- 10mm

szerokość całkowita: 1370 mm

Wysokość całkowita: 750 mm 

Wysokość siedziska: 460 mm

Głębokość siedziska: 500 mm.
3. Krzesło barowe - hoker (F4) - czy Zamawiający dopuści stelaż wykonany z rury stalowej grubościennej fi 18x2 mm lub z pręta stalowego f1 12 mm?

Odp. Zamawiający dopuści krzesło hoker na 4 nogach lub na płozie. Stelaż dla nóg: rura stalowa 18x2 mm lub fi 20x1,5mm, stelaż na płozie: pręt stalowy fi 12 mm.
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy podana wymagana "Szerokość całkowita: 357 mm" powinna wynosić 3570mm i czy Zamawiający dopuszcza grubość płyty trudnozapalnej w tolerancji 18-20 mm?
ODP: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę, poprawna szerokość całkowita to 3570 mm oraz dopuszcza grubość płyty trudnozapalnej w zakresie 18-20 mm.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu zastosowania wewnętrznych mechanizmów rektyfikacyjnych, zintegrowanych bezpośrednio z cokołem bazowym.
5. Czy Zamawiający dopuści dla mebli skrzyniowych - szaf - opisaną "Grubość elementów konstrukcyjnych (wieńce, boki): 20 mm" w tolerancji 18-20mm. Płyta meblowa ma w standardzie grubość 18mm.
ODP: Zamawiający zmienia opis w zakresie grubości płyty meblowej w meblach skrzyniowych, dopuszczając zastosowanie płyty meblowej dla elementów konstrukcyjnych (wieńce, boki): w przedziale 18-20mm.
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